Author: manbr

Ladesteckdose 1 für HV-Batterieladung UX4, 230V AC
Ladesteckdose 2 für HV-Batterieladung UX5, 400V DC

Leistungs– und Steuerelektronik für Elektroantrieb JX1
Mit Wechselrichter für Fahrmotor A37
mit Steuergerät für Elektroantrieb J841
und Zwischenkreiskondensator C25
und Lade-Wandler für 12V-Batterie A19

HV-Batterie 1 AX2
mit Steuergerät für Batterieregelung J840,
Vorladeschütz für HV-Batterie J1044,
Leistungsschütz 1 J1057 und
Leistungsschütz 2 J1058,
Ladeschütz 1 für Gleichstrom J1052 und Ladeschütz 2 für Gleichstrom J1053
sowie Steuergerät für Modulüberwachung
von Batterien J497

Elektrischer Klimakompressor V470
mit Steuergerät für Klimakompressor J842

Hier z.B. folgende Abb. einfügen:
VW Newsroom: DB2013AU01176_large
https://www.volkswagen-newsroom.com/de/suche?query=e-up&type=image

Steuergerät für Ladespannung der HV-Batterie J966

Ladegerät 1 für HV-Batterie AX4
mit StG für HV-Batterieladegerät J1050

Drehstromantrieb VX54
mit Fahrmotor V141
und Geber für Temperatur des Fahrmotors G712
und Geber für Rotorposition des Fahrmotors G713

Hochvoltheizung (PTC) Z115
mit Steuergerät für HV-Heizung (PTC) J848